Příloha č.1 smlouvy - Kasárna Jičín bytový dům - SO3
Typ nemovitosti: pozemek
Skupina dle Územní studie Kasárna Jičín: SO3
Parcelní číslo: 1296/69
Výměra pozemku: 1659m²
Prostorové a funkční využití pozemku: pozemek je určen pro výstavbu bytového domu SO3 o částech A a B se společným podzemním parkovištěm, více viz SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO LOKALIZACI OBYTNÝCH DOMŮ NA STAVEBNÍCH POZEMCÍCH JEDNOTLIVÝCH SKUPIN uvedená na následující straně.
Možné typy domů:  typ A - obestavěný prostor 3200m³ + typ B - obestavěný prostor 3104m³ + společné podzemní parkoviště, základy, podezdívky - obestavěný prostor 4534m³ více viz výňatek z Katalogu bytových domů Kasárna Jičín na následujících stranách (kompletní Katalog bytových domů kasárna Jičín je dostupný elektronicky pod odkazem www.kasarna.jicin.cz). Vnitřní dispozice domu má pouze informativní charakter, není závazná.
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situace - umístění pozemku v širších vztazích                                                   situace - rozsah předmětu prodeje
[image: ]
[image: ]
situace - napojení na dopravní a technickou infrastrukturu                              situace - regulace umístění domu na pozemku
Doplňující podmínky zástavby:
- oplocení pozemku bude provedeno dle samostatné části přílohy - POŽADAVKY NA OPLOCENÍ, která je uvedena dále;
- součástí stavby obou objektů je stavba podzemního parkoviště, opěrných zídek a oplocení;
- v částech objektu A i B lze v rámci jednotlivých pater kombinovat byty I + kk, II + kk, III + KK, IV + KK (maximálně 24 bytů v obou částech) navržené dle katalogu bytových domů za splnění podmínky požadavků na parkovací stání dle platných právních předpisů a za podmínky zachování charakteru jednotlivých fasád.


SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO LOKALIZACI OBYTNÝCH DOMŮ NA STAVEBNÍCH POZEMCÍCH JEDNOTLIVÝCH SKUPIN
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POŽADAVKY NA OPLOCENÍ
Tato dokumentace stanovuje vizuální požadavky na oplocení bytových domů v lokalitě Kasárna Jičín.
                 
Oplocení bude tvořeno kombinací živých plotů a plných zídek.
- Živé ploty budou stálezelené, stříhány do výšky max. 1,2m.
- Zídky budou do max. výšky 1,2m a budou monolitické z pohledového betonu.
- V místech, kde oplocení tvoří zábradlí, bude oplocení splňovat veškeré požadavky podle obecně závazných předpisů.Horní madlo bude ve výšce 1,2m. Sloupky a madlo budou z ocelových profilů s povrchovou úpravu zinkováním.Výplň bude tvořena svařovanou ocelovou sítí s povrchovou úpravou zinkováním.
- Branky budou tvořeny ocelovým rámem se svislou tyčovou výplní a budou osazeny do ocelových sloupků. Povrchová úprava bude zinkováním bez dalšího barevného nátěru.
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TYP A

min.5m

max. 14,0m|

POHLED Z ULICE XX

max. 3,0m

max. 14,0m

min.1.5m

. 1

ulice Cs. armady

e objekty podél ulice Ceskoslovenské armady budou mit 1 podzemni podlaZi, 4 nadzemni podlaZi a ustupujici podlazi, které bude mit
plochu max. 135m2, ustupujici podlazi musi byt ustoupeno o min. 1,5 m od uli¢ni ¢ary, min. 5m od jizni uzaviené stavebni ¢ary, jeho

vy$ka bude max. 3m nad hlavni fimsou

e Uroven 1. nadzemniho podlazi bude 1m nad Grovni chodniku nové navrzené ulice XX
e hlavni fimsa v8ech jihovychodnich fasad (do ulice Cs. armady) bude shodna s vyskou hlavni fimsy stavajicich objekt(i kasaren

TYP B

min. 5m

max. 14,0m|

POHLED Z ULICE XX

max. 3,0m

max. 14,0m

ulice XX
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e  objekty podél nové ulice XX budou mit 1 podzemni podlazi, 4 nadzemni podlazi a ustupujici podlazi, které bude mit plochu max.
100m2, ustupujici podlazi musi byt ustoupeno o min. 1,5 m od uliéni ¢ary, min. 5m od jizni uzavfené stavebni ¢ary a min. 3,5m od
vychodni uzaviené stavebni ¢ary, jeho vysSka bude max. 3m nad hlavni fimsou

e Uroven 1. nadzemniho podlazi bude 1m nad Urovni chodniku nové navrzené ulice XX

e hlavni fimsa v8ech jihovychodnich fasad (do ulice Cs. armady) bude max. shodna s vy$kou hlavni fimsy stavajicich objekt(i kasaren
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SCHEMA OPLOCENI BYTOVYCH DOMU
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